**Technická specifikace**

**Zadavatel:** Město Velká Bíteš

**Adresou:** Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš

**IČ:** 00295647

**Název zakázky:** Posílení kapacity pro sběr bioodpadu a kovového odpadu ve Velké Bíteši

Technická specifikace předmětu plnění k zakázce „Posílení kapacity pro sběr bioodpadu a kovového odpadu ve Velké Bíteši“. Tento dokument je nedílnou součástí Zadávací dokumentace.

V rámci zadávacího řízení bude pořízeno:

* 750 ks nádob (objem 240 l) na bioodpad
* 25 kontejnerů na separaci kovů (objem 1,3 m3)
* 5 kontejnerů (15 m3) pro další manipulaci s bioodpadem
* 6 kontejnerů (40 m3) pro další manipulaci a převoz bioodpadu

**Nádoby na bioodpad**

* Poptávaný počet je 750 kusů

|  |
| --- |
| **Požadované technické parametry** |
| * plastová popelnice |
| * objem 240 l |
| * nosnost minimálně 90 kg |
| * hmotnost v rozmezí 12,5 – 17,5 kg |
| * výrobek se zajištěním recyklace vzduchu uvnitř, aby se zabránilo rozkladným procesům |
| * boční perforace nádoby pro kompletní odvětrání nádoby |
| * odvětrání víka nádoby |
| * mřížka na dně nádoby (pro vylepšení procesu odpařování) |

**Kontejnery na separaci kovů**

* Poptávaný počet je 25 kusů

|  |
| --- |
| **Požadované technické parametry** |
| * požadovaný objem 1,3 m3 |
| * nádoba bude uzavřená a zabezpečená |
| * spodní výsyp |
| * barva hnědá s popisem kovové obaly |

**Velkoobjemové kontejnery 15 m3**

* Poptávaný počet je 5 kusů

|  |
| --- |
| **Požadované technické parametry** |
| * požadovaný objem 15 m3 |
| * maximální délka 4000 mm |
| * bočnice kontejneru budou sklopné (sklopné bočnice umožňují snadnější nakládání a vykládání obsahu kontejneru) |
| * velkoobjemové kontejnery lze plnit ručně, bez nakládací rampy; v případě potřeby je možné použít specializovanou nakládací techniku |
| * velkou předností velkoobjemových kontejnerů je jejich vysoká nosnost |
| * výška háku 1000 mm |
| * dvoukřídlá vrata |
| * barva modrá |

**Velkoobjemové kontejnery 40 m3**

* Poptávaný počet je 6 kusů

|  |
| --- |
| **Požadované technické parametry** |
| * požadovaný objem 40 m3 |
| * maximální vnější rozměry v mm – 7070 x 2500 x 2670 (délka x šířka x výška) |
| * nosnost minimálně 18 000 kg |
| * hmotnost kontejneru maximálně 3500 kg |
| * dvoukřídlá vrata |
| * výška háku 1570 mm |
| * plech dno 4 mm, ostatní 3 mm |
| * zakrytí kontejneru – jednodílné otevírací víko ovládané hydraulickou pumpou |
| * velkoobjemové kontejnery lze plnit ručně, bez nakládací rampy; v případě potřeby je možné použít specializovanou nakládací techniku |
| * barva modrá |